**프로필 설명**

내용

[프로필 -1번 2](#_Toc78381188)

[프로필 0번 3](#_Toc78381189)

# 프로필 -1번

WinPC에서 모든 프로그램을 구동하고, 정상적으로 동작하는지 확인

도커를 사용하지는 않고, docker-server 프로그램을 구동시켜서 확인함

(도커 내부적으로 인식하는 IP를 127.0.0.1로 사용했음)

user handover 발생 시, 서비스가 지속적으로 제공되는지를 확인함

(자동 migr은 없고, ES2 프로그램을 내가 직접 실행함)

ip = {controller\_name : "127.0.0.1",

logger\_name : "127.0.0.1",

user\_name : "127.0.0.1",

ap1\_name : "127.0.0.1",

ap2\_name : "127.0.0.1",

edge\_server1\_name : "127.0.0.1",

edge\_server2\_name : "127.0.0.1"}

# 프로필 0번

WinPC에서 로거, 컨트롤러, AP 2개, user를 구동

리눅스 VM에서 도커를 구동 (도커 내부 IP는 0.0.0.0)

도커는 내가 직접 구동했음

user handover 발생 시, 서비스가 지속적으로 제공되는지를 확인함

(자동 migr은 없고, VM2에서 도커를 내가 직접 실행함)

ip = {controller\_name : "192.168.0.2",

logger\_name : "192.168.0.2",

user\_name : "192.168.0.2",

ap1\_name : "192.168.0.2",

ap2\_name : "192.168.0.2",

edge\_server1\_name : "192.168.0.113",

edge\_server2\_name : "192.168.0.114"}